**货物需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **技术要求** | **数量** |
| **1** | **\*足球比赛服套装** | 1、面料名称：全涤针眼布 150G；  2、面料成分：100%聚酯纤维；  3、颜色：提供 5 种以上深颜色供选择；  4、尺码：S-5XL；  5、产品功能：吸湿排汗；  6、印“XX”字、号码 、姓名等，按采购人需求印字；  7、执行标准：GB/T 22853-2019；  8、产品工艺：上衣：右前胸、左右袖胶浆印花 logo；本布插色领，前领圈压单领中插色拼接压内单线线，后领用本布顺包条，后领中烫尺码烫标；左右袖口拼接插下摆冚双线，冚车线路要顺直，不可露毛边，接头处打竖枣色，袖口主色面料上压单线。  ★9、上衣技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法： GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013④pH 值:4.0～8.5 检测方法：GB/T 7573-2009⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌  芳香胺染料 | **106套** |
| **2** | **\*长袖紧身衣** | 1、面料名称： 莱卡涤氨汗布 220G  2、面料成分：86%聚酯纤维 14%氨纶  3、颜色：黑色 白色 彩蓝色 红色 荧光黄  4、尺码：S-7XL  5、产品功能：吸湿排汗  6、执行标准：GB/T 22853-2019  7、产品工艺：前胸硅胶印花 logo；袖口砍双明线，砍车线路要顺直，不允许露毛边，砍车接头统一一边，接头位置打一个顺色竖枣;包领用本布包，压单明线，前领砍车双线袖口/下摆砍双明线。其他部位都是四针六线。  ★8、技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥ 3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法：GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013 ④pH 值:4.0～8.5 检测方法：GB/T 7573-2009 ⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料 | **106件** |
| **3** | **\*足球长袜** | 1、面料成分：袜底舒张圈除外 棉 81.6% 锦纶 12.9%二烯类弹性纤维 4.7%氨纶 0.8% 袜筒 锦纶 83.7%二烯类弹性纤维 14.5% 氨纶 1.8%  2、颜色：不少于 10 种色供选择  3、尺码：均码  4、产品功能：吸湿排汗  5、执行标准：FZ/T 73037-2019  6、技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥3,  ②耐水色牢度 色泽变化≥3 白布沾色 ≥ 3 ,③耐汗渍（碱）色牢度 色泽变化≥3 白布沾色≥3④耐汗渍（酸）色牢度色泽变化≥3 白布沾色≥3⑤pH 值:4.0～8.5⑥不可有异味及可分解致癌芳香胺染料 检测依据：GB 18401-2010（B 类）FZ/T 01057.2~4-2007 FZ/T 01026-2017 参照FZ/T 01057.8-2012 | **114双** |
| **4** | **\*门将比赛服套装** | 1、面料名称：75/72 双面涤  2、面料成分：100%聚酯纤维  3、颜色：黑荧光黄  4、尺码：XS-4XL  5、产品功能：吸湿排汗  6、印字、号码 、姓名等，按采购人需求印字  7、执行标准：GB/T 22853-2019  8、产品工艺：衣服：前胸、左右袖印花logo；本布插色领，前领圈压单线！后领用钢印弹力织带，领窝下烫号码标；左右袖口坎宽顺色双线，接头处打高顺色竖枣； 前片左右蛙胶。裤子：裤前左印花；腰头包光工艺，后腰打三个宽顺色横枣,后腰中放主标.水洗标；两侧压宽单线,海绵绣撞色线。  ★9、技术指标要求：①耐干摩擦色牢度沾色 ≥3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法： GB/T 5713-2013③耐酸汗渍色牢度 变色  ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013  ④耐碱汗渍色牢度变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013⑤pH 值:4.0～8.5  检测方法：GB/T 7573-2009⑥不可有异味  不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料 | **8套** |
| **5** | **门将护膝** | 透气针织结构、高弹力线沙 | **4副** |
| **6** | **门将手套** | 1、有护指，乳胶+涤+PVC+尼龙+pu | **4副** |
| **7** | **\*女士运动内衣**（无金属扣） | 1、面料名称： 莱卡涤氨汗布 220G  2、面料成分：86%聚酯纤维 14%氨纶  3、颜色：黑色 白色 彩蓝色 红色 荧光黄  4、尺码：S-7XL  5、产品功能：吸湿排汗  6、执行标准：GB/T 22853-2019  7、产品工艺：前胸硅 胶 印 花 logo；袖口砍双明线，砍车线路要顺直，不允许露毛边，砍车接头统一一边，接头位置打一个顺色竖枣;包领用本布包，压单明线，前领砍车双线袖口/下摆砍双明线。其他部位都是四针六线。  8、技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥ 3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法：GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013 ④pH 值:4.0～8.5 检测方法：GB/T 7573-2009 ⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料 | **20件** |
| **8** | \*女式运动短裤 | 1、面料名称：全涤针眼布 150G  2、面料成分：100%聚酯纤维  3、颜色：提供 2 种以上深颜色供选择  4、尺码：S-5XL  5、产品功能：吸湿排汗  6、印“合肥”字、号码 、姓名等，按采购人需求印字  7、执行标准：GB/T 22853-2019  8、产品工艺：裤左前后片胶浆印花 logo； 腰头做包光处理，下兰机拉三线均分腰内打顺色平眼；后腰中放主标和水洗标，接头处打顺色横枣。  9、技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥3, 检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法：GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013④pH  值:4.0～8.5 检测方法：GB/T 7573-2009⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料 | **20件** |
| **9** | \*女式足球鞋 | 1、颜色明细：黑色  2、尺码明细：35——45 3、产品功能：包裹、轻量、舒适 4、技术要求： 符合国家相关专业运动鞋标准 | **20** |
| **10** | \*护腿板（女队） | 1、K-Resin+乙烯+醋酸乙烯酯共聚物 | **20** |
| **11** | 运动冷喷（  450ml） | 按要求提供 | 24 瓶 |
| **12** | 弹性绷带（  5cm\*4.5m） | 按要求提供 | **72卷** |
| **13** | 碘伏（500ml） | 按要求提供 | **4瓶** |
| **14** | 医用棉签（  50 支/袋） | 按要求提供 | **10袋** |
| **15** | 深蹲卧推二合一杠铃架 | 按要求提供 | 2 付 |
| **16** | 卧推凳（角度可调） | 按要求提供 | 4 个 |
| **17** | 杠铃杆（承重 250kg 以上） | 按要求提供 | 4 根 |
| **18** | 杠铃片 2.5kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **8片** |
| **19** | 杠铃片 5kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **8片** |
| **20** | 杠铃片 7.5kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **4片** |
| **21** | 杠铃片 10kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **6片** |
| **22** | 杠铃片 15kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **4片** |
| **23** | 杠铃片 20kg（带孔） | 按要求提供耐磨耐热无毒无味符合环保标准 | **4片** |
| **24** | \*领队教练员运动服 | 1、面料名称：75D/72F+50D/36F+30DOP 三明治氨纶布 285G  2、面料成分：90%聚酯纤维 10%氨纶  3、颜色：黑色 白黑 深蓝  4、尺码：S-7XL  5、产品功能：聚热保暖  6、执行标准：GB/T 22853-2019  7、按采购人要求印字  ★8、上衣技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法： GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013④pH 值:4.0～9 检测方法：GB/T 7573-2009⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料  裤子技术指标要求：①耐干摩擦色牢度≥ 3,检测方法：GB/T 3920-2008②耐水色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3 ,检测方法：GB/T 5713-2013③耐汗渍色牢度 变色 ≥3 沾色 ≥3,检测方法 GB/T 3922-2013④pH 值:4.0～8.5 检测方法：GB/T 7573-2009  ⑤不可有异味不可检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料 | **4套** |
| **25** | \*领队教练员运动鞋 | 1. 帮面成分：80%网布+20%TPU 2、颜色要求：黑色、白色、深灰、炫酷黑、中国红 3、尺码要求：35-46 4、执行标准：GB/T 15107-2013 5、工艺要求：鞋面须有呼吸网360°全方位透气；后跟有外置TPU；鞋头需有防撞TPU膜设计保护脚趾；采用轻便MD大底，鞋底需有防滑耐磨橡胶片。 ★6、技术指标要求：底墙与帮面剥离强度(N/cm)左鞋≥107、右鞋≥107，检测方法：GB/T 3903.3-2011；外底耐磨性能左鞋非发泡材料≤4.7、右鞋非发泡材料≤4.7，检测方法：GB/T 3903.2-2017；成鞋耐折性能符合标准，检测方法：GB/T 3903.1-2017。   **注：须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖供应商公章，此项不允许负偏离，否则响应无效。** | **4双** |
| **26** | \*领队教练运动背包 | 1、品名：双肩背包；  2、顔色：黑色；  3、包面材质：涤纶纺织布+防水涂层；  4、里料材质：涤纶；  **★5、前包面功能：具有 2 跟前固定式可调节拉带，及底部收纳带（可隐藏、**  **可外置），可固定外置的训练球拍、训练垫等物品；投标文件中提供所投产品彩页（加盖生产厂家公章）或厂商的技术白皮书（加盖生产厂家公章）**  **或厂商的技术参数说明（加盖生产厂家公章）或有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证材料。**  ★**6、背包方式：同时具备前后双肩背、前后单肩背、前后侧背功能，并可在背包的情况下迅速转换，满足训练快速取物的要求；投标文件中提供所投产品彩页（加盖生产厂家公章）或厂商的技术白皮书（加盖生产厂家公章）或厂商的技术参数说明（加盖生产厂家公章）或有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证材料。**  **7、背板：弹力蜂窝背板，高密度海绵填充；**  ★**8、肩带样式及尺寸：单侧肩带可调节长度，以便满足前后侧背需求，宽**  **度 7cm，长度左侧展开 95cm（±5cm），右侧展开 120cm（±5cm）； 投标文件中提供所投产品彩页（加盖生产厂家公章）或厂商的技术白皮书（加盖生产厂家公章）或厂商的技术参数说明（加盖生产厂家公章）或有资质的第**  **三方检测机构出具的检测报告为佐证材料。**  **★9、内部结构：双前袋、电脑袋、后开行李箱式结构、内置插小工具袋并**  **有夹层、侧面水壶袋、侧面干湿分离袋；投标文件中提供所投产品彩页（加**  **盖生产厂家公章）或厂商的技术白皮书（加盖生产厂家公章）或厂商的技术参数说明（加盖生产厂家公章）或有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证材料。**  **★10、通过 QB/T 1333-2018 检测认证；投标文件中提供所投产品彩页（加盖生产厂家公章）或厂商的技术白皮书（加盖生产厂家公章）或厂商的技术参数说明（加盖生产厂家公章）或有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证材料。**  11、闭合控制：拉链防水设计、拉头黑色亚光；  12、尺寸：31.5\*44.5\*15cm；  13、容积：21L，容纳电脑：15 寸；  14、可收纳：负重哑铃、训练垫、训练跳绳、多角度俯卧撑板等训练小工具。 | **4个** |

**注：以上带**\***产品均须为统一品牌，否则响应无效**

**三、报价要求**

（1）供应商依据自己响应时的样品自行报价，应包括完成该项目的所有费用，报价表上应报总价及分项报价。

（2）成交供应商不得以任何理由追加成交价格以外的任何费用。

（3）成交供应商应在接到成交通知后三个工作日内与采购人签订供货合同。

**四、其他要求**

1.成交供应商须负责送货到校，并在指定发放点由成交供应商负责分发，保证适体率100%，如有大小和质量问题，须随时更换。

2.服装、鞋子若出现质量问题，必须在规定时间内无条件调换。

**五、验收标准：**

货物交付时，采购人、供货方共同抽取样品并封样，交国家认可的第三方检测机构进行检测，检测不合格，供应商承担一切损失。

**六、样品要求**

1.磋商样品是响应文件的组成部分。磋商前，供应商应按磋商文件规定准备磋商样品。并在样品上标记以下信息：

“\*\*\*\*\*\*采购项目”（供应商全称）样品；

2.磋商时，供应商应提交样品并送达指定地点；响应文件提交截止时间后提交的样品，不予接收。

3.磋商样品送达地：同磋商地点

4.供应商未提供样品或提供样品不全的：**按照评审方法和标准进行扣分。**

4.1各供应商须自行加工制作（或提供）以下货物，采购人依照评标办法组织评标，成交单位需按照本次响应时提供的自家样品加工制作批量的产品。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术要求 | 数量 |
| 1 | \*足球比赛服套装 | 详见“货物需求”中技术要求 | 1套 |
| 2 | \*长袖紧身衣 | 详见“货物需求”中技术要求 | 1件 |
| 3 | \*足球长袜 | 详见“货物需求”中技术要求 | 1双 |
| 4 | \*领队教练员运动鞋 | 详见“货物需求”中技术要求 | 一双 |

注：以上产品均须为统一品牌，否则响应无效

4.2是否需要提交样品检测报告：是

5.供应商提交的样品经磋商小组评审认定不合格的：**按照评审方法和标准进行扣分**

**第四章 评审方法和标准**

**一、总则**

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

**二、评审方法**

2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **初审表** | | | |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 合法有效 | 提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）证的全部内容。联合体参加磋商的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 磋商有效性声明 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 3 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 4 | 磋商授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式 |
| 5 | 供应商资质 | 符合供应商资格中的资质要求 | 提供符合供应商资格中要求的资质证书复印件或影印件 |
| 6 | 磋商文件获取情况 | 在磋商文件获取截止时间前完成磋商文件获取 |  |
| 7 | 磋商保证金 | 符合磋商文件供应商须知正文第13条要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 8 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第12条要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 9 | 商务响应情况 | 符合磋商文件采购需求中付款方式、供货地点、供货期限、质保期的要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 10 | 技术响应情况 | 符合磋商文件采购需求中货物实质性技术参数要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 11 | 联合体协议  （本项目不适用） | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 12 | 响应文件规范性 | 响应文件数量、签署、盖章符合磋商文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 |  |
| 13 | 其他实质性要求 | 符合磋商文件列明的其他实质性要求 |  |

**初审指标通过标准：**供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

**2.2综合评分**

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评分内容** | **评分标准** | **分值范围** |
| 技术资信分  （ 70 分） | 企业实力 | 带\*产品供应商或供应商所代理品牌的生产企业，具有由国家认证认可监督管理委员会批准成立的认证机构颁发并在有效期内的职业健康安全管理体系认证，质量管理体系认证，环境管理体系认证；每提供1项认证得3分，本项最高得3分。**（须提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，代理商需加盖生产企业公章）。** | **0-3** |
| 品牌实力 | 自2019年至今（以合同签订时间或证书发放时间为准）所投品牌服务过（含赞助或向赛事组委会提供服装支持）世界级大型运动会服装项目的（得3分）；  服务过国家级大型运动会服装项目的（得2分）；  服务过省级大型运动会服装项目的（得1分）；  **（注:需提供官方合作合同关键页及颁发的证书复印件加盖公章，不提供不得分）** | **0-3** |
| 业绩 | 供应商或供应商所代理品牌的生产企业，2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类运动服装项目供货业绩的，每提供1项得1分，最高得5分。  **【注：需提供中标（成交）通知书及业绩合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章的验收证明）复印件并加盖供应商公章，代理商需提供加盖生产企业公章的授权书，未按上述要求提供证明材料的业绩不得分。业绩额外加分：1、100-50万元以内加3分，2、50-20万元以内加2分，3、20万元以下加1分，最多加3分，本项满分8分】** | **0-8** |
| 技术响应程度 | 根据所投产品对照采购人货物需求中标注“★”条款进行评审：对于标注“★”条款满足或正偏离的每项得2分，最高得20分。  **注：不能完整提供证明资料的视为技术参数不满足或负偏离，该项不得分。①货物需求表中要求提供证明资料的，则响应文件中须提供对应产品参数的证明资料。② 货物需求表中未要求提供证明资料的，则响应文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料。** | **0-20** |
| 样品符合性 | 根据供应商提供的实物样品所体现的技术工艺水平是否符合磋商文件规定要求进行评审：   1. 优：实物样品所体现的技术工艺水平满足或优于磋商文件规定，款式新颖、设计得体、缝制质量高得20分； 2. 良：实物样品所体现的技术工艺水平满足磋商文件规定，款式、设计较好、缝制质量良好，得12分； 3. 实物样品所体现的技术工艺水平一般得，7分； 4. 实物样品所体现的技术工艺水平差得，3分； 5. 未按照要求提供样品或不提供样品不得分。**（需提供实物样品做为评分依据，未提供样品或提供不全的不得分。）** | **0-20** |
| 质量保证措施 | 根据供应商所投产品质量保证措施，质量保证承诺进行综合评价：（1）优：所投产品的质量保证措施方案可行行强，质量保证承诺详细完善，得8分；  （2）良：所投产品的质量保证措施方案可行性较好，质量保证承诺较完善，得5分；  （3）中：所投产品的质量保证措施方案可行性一般，质量保证承诺一般，得3分；  （4）差：所投产品的质量保证措施方案不完整，质量保证承诺有欠缺，得1分；  （5）没有提供的不得分。 | **0-8** |
| 售后服务 | 供应商对所投产品质保、售后服务方案、供货时间承诺等进行综合评价：  （1）优：方案详细具体合理，供货时间能提前，可操作性强，得8分；  （2）良：方案详细比较合理，按时供货时间，可操作性良好，得5分；  （3）中：方案相对合理，描述一般，具有基本可操作性，得3分；  （4）差：方案一般，描述不详细，可操作性差，得1分；  （5）没有提供的不得分。 | **0-8** |
| 价格分  （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分＝（磋商基准价/最后报价）× 30 ％×100 | | |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。