招标需求一览表
	项目需求
	详细要求

	基层铲除
	1、球场内及四周缓冲区域原塑胶地面铲除;
2、拆除后施工面需清理干净并整理至满足下道施工工序的要求；

3、拆除垃圾需外运。

	硅PU面层
	1、面层重新铺设8mm硅PU，微发泡弹性层、高强度加强层、水性面漆结构；
2、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的要求；

3、提供球场面层急性经口毒性试验、急性眼刺激性/腐蚀性试验、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验、急性吸入毒性试验、急性经皮毒性试验、皮肤致敏试验六种化学品毒性测试报告；

4、硅 PU 弹性层材料在碱处理后，材料漆膜完整、不起泡、不剥落、允许轻微变色，拉伸强度≥0.5MPa， 拉断伸长率≥40%，低温弯折性在 -30℃下无裂纹；

5、提供球场面层成品的冻融循环性测试数据， 在<-5℃及恒温(25±2℃)水中状态下放置≧24h，并循环≧20 次，测试拉伸强度 、拉断伸长率数据要求符合GB/T22517.4-2017 、GB/T 14833-2020 标准；

6、球场面层成品经过 60℃ 热空气老化≥600h 后，拉断伸长率＞50%。热空气老化前后，冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率均符合GB/T22517.4-2017、GB/T 14833-2020 的要求；

7、球场材料安全健康，不产生霉菌，球场面层成品应具有抗霉菌性能，黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、土曲霉、出芽短梗霉在面层增长情况为 0 等级(即不长) ，经过 100h 紫外灯照射测试抗霉菌耐久性测试后， 霉菌依旧0生长；

8、球场面漆材料抗划伤性≦0.5、抗 热胎压痕性△E≦0.5；

9、硅 PU 球场面层颜色耐用持久，经过光老化试验紫外辐射暴露≧1000 小时后，灰标等级评定在 3-4 级或以上的。

	篮球架2个
	篮球架定位及移位

	其  他
	


