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技术资信分90










	基础技术指标

	1、提供球场面层急性经口毒性试验、急性眼刺激性/腐蚀性试验、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验、急性吸入毒性试验、急性经皮毒性试验、皮肤致敏试验六种化学品毒性测试报告；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求）；
2、硅 PU 弹性层材料在碱处理后，材料漆膜完整、不起泡、不剥落、允许轻微变色，拉伸强度≥0.5MPa， 拉断伸长率≥40%，低温弯折性在 -30℃下无裂纹；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求）；
3、提供球场面层成品的冻融循环性测试数据， 在<-5℃及恒温(25±2℃)水中状态下放置≧24h，并循环≧20 次，测试拉伸强度 、拉断伸长率数据要求符合GB/T22517.4-2017 、GB/T 14833-2020 标准；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求）；
4、球场面层成品经过 60℃ 热空气老化≥600h 后，拉断伸长率＞50%。热空气老化前后，冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率均符合GB/T22517.4-2017、GB/T 14833-2020 的要求；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求）
5、球场面漆材料抗划伤性≦0.5、抗 热胎压痕性△E≦0.5；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求）；
6、硅 PU 球场面层颜色耐用持久，经过光老化试验紫外辐射暴露≧1000 小时后，灰标等级评定在 3-4 级或以上的；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有 CMA标识的检测报告扫描件证明上述技术参数及要求。
备注：需要提供针对本项目所使用硅PU的品牌、型号、以及上述1-6项的产品检测报告，后期施工材料必须与投标材料保持一致。每满足一项得6分，共6项，共计36分；
	0-36分

	
	
	施工方案

	针对本项目硅PU球场施工特点，施工组织方案需包含以下核心内容，缺项、内容无针对性或不符合项目实际的，对应项不得分；内容完整、工艺合规、可落地执行的，得对应项满分：
1、基层处理与防水专项方案：针对项目现场混凝土基层的含水率、平整度、裂缝处理、防水底涂施工工艺制定专项方案，贴合项目现场实际的，得4-6分；
2、硅PU分层摊铺施工专项方案：明确弹性层、加强层、面层层数、单次摊铺厚度、固化周期、施工环境温湿度管控要求，完全匹配本项目设计厚度的，得2-4分；
3、全流程质量管控方案：明确原材料进场双检、过程旁站、工序报验、成品见证取样检测的管控措施，符合GB 36246-2018 强制国标要求的，得2-4分；
	0-14分

	
	
	进度计划方案
	1、 方案完整的，具有较强的针对性，非常有利于项目实施的，得8-10分；
2、 方案较完整的，有一定针对性，方案较有利于项目实施的，得4-7分；
3、 方案较完整的，针对性有待提高的，基本满足项目实施的，得1-3分；
	0-10分

	
	
	[bookmark: _GoBack]售后服务与维保方案

	评标委员会根据各投标人投标文件中提供的售后服务及维保体系方案进行综合评审：
1、方案完整、合理，内容丰富可行性强的，得8-10分；
2、方案完整、与项目匹配度较好的，得4-7分；
3、方案内容有待完善的，得1-3分；
	0-10分

	
	
	投标人
业绩
	自2023年1月1日以来(以合同签订日期为准），投标人具有硅PU篮球场设施安装(或施工)项目业绩，每提供一个业绩得5分，最多得10分。
注：上述业绩为已履约完成项目业绩。投标文件中同时提供业绩合同以及与该业绩对应的项目已履约完成证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）扫描件。如上述证明材料中无法体现服务内容、签订时间等关键评审内容的，须另附业主单位（或合同甲方）加盖公章的证明材料加以证明，否则不得分。
	0-10分

	
	
	综合实力
	1、所投硅PU球场材料具有中国环保产品认证证书的，得4分；
2、所投硅 PU 材料为绿色建筑选用产品的，得3分；
3、所投硅 PU 材料具有健康建材、环保建材商标证书的，得3分；
注：投标文件中提供以上证书或者证明材料扫描件。
	0-10分

	2
	价格分
	报价采用满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。
（经评审委员会认定投标报价明显低于成本价或市场价的，有可能影响所投产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理）
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（保留到小数点后两位）
	0-10分




